Instalar DHCP

# apt-get isc-dhcp-server

Configuração do servidor primario:

#nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

# Definir o domínio da rede caso haja AD

option domain-name "dominio.org.br";

# Definir o IP do DHCP da rede, se houver AD ele deve ser o DHCP

option domain-name-servers 192.168.1.1;

# tempo de renovação do IP em segundos

default-lease-time 600;

# Tempo máximo de permanência com o IP em segundos

max-lease-time 7200;

# NetId e máscara de rede

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

# Intervalo de IPs que serão distribuidos

range 192.168.1.10 192.168.1.100;

# Gateway da rede

option routers 192.168.1.254;

}