Ativar o NAT

*Iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE*

*Enp0s3 ––– placa de interface de internet*