Ativar o roteamento

*#nano /etc/sysctl.conf*

*( Descomentar a linha ) \_\_\_\_\_\_\_\_*

*(28) #Net.Ipv4.IP-forward=1*

Logo após reiniciar o Linux : # init 6