Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface FastEthernet0/0

Router(config-if)# ip helper-address 172.16.1.2 —------>Destino do servidor dhcp