DHCP RELAY

en

conf t

dhcprelay server 192.168.2.10 DMZ

dhcprelay enable inside